** Сдружение „Български Червен кръст“**

1407 гр. София, бул. „Джеймс Баучер” 76

ЕИК: 000703415

ИН по ДДС: BG000703415

тел: +359 2 8164 700, ел. поща: secretariat@redcross.bg

**ЗАДАНИЕ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ДВАДЕСЕТ И ТРИ ИНВЕРТОРНИ СТЕННИ КЛИМАТИЦИ В НУЛЦ НА НА БЧК- ЛОЗЕН, ул.“ПОЛОВРАГ“29**

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Сдружение „Български Червен кръст” провежда процедура за избор на изпълнител, както следва:

**I. Предмет на поръчка:**

1. Доставка и монтаж на деветнадесет инверторни стенни климатици в НУЛЦ на БЧК, с. Лозен, 9 000 BTU]
2. Доставка и монтаж на четири инверторни стенни климатици в НУЛЦ на БЧК, с. Лозен, 12 000 BTU]

**II. Място на изпълнение на поръчката:**

НУЛЦ на БЧК- Лозен, адрес: 1151 с. Лозен, ул. Половраг № 29.

**III.Технически параметри:**

**За инверторни стенни климатици- 19 броя:**

|  |  |
| --- | --- |
| За помещения (кв.м.) | от 15 до 20 кв.м. |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW), Мин./номинална/макс | 0.90-2.50-3.10 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW), Мин./номинална/макс | 0.90-3.20-4.50 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.62 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.74 |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.50 - клас А+++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.70 - клас А++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB), ), Първа/ втора/ трета /четвърта степен | 19/23/28/36 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |

**За инверторни стенни климатици- 4 броя:**

|  |  |
| --- | --- |
| За помещения (кв.м.) | от 25 до 30 кв.м. |
| Мощност BTU | 12 000 BTU |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 80 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 75 |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW), Мин./номинална/макс | 0.90-3.50-4.00 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW), Мин./номинална/макс | 0.90-4.00-5.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.89 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.94 |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| SEER (сезонна ефективност в режим на охлаждане) | 8.40 - клас А++ |
| SCOP (сезонна ефективност в режим на отопление) | 4.70 - клас А++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB), Първа/ втора/ трета /четвърта степен | 19/26/30/40 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Захранване | Външно |
| Хладилен агент | R32 |

**IV. Място за оглед:** Всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: 1151 с. Лозен, ул. Половраг № 29, НУЛЦ рна БЧК на БЧК, лице за контакт: Диана Балова, тел.+0359 882 988 902.

**V. Офертата следва да съдържа следната информация и да бъде придружена със следните документи (подписани и подпечатани):**

1. Пълно наименование на фирмата, съгласно Търговския регистър;
2. Актуално състояние;
3. Единична цена за двата вида климатици и обща цена за цялата поръчка с вкл. ДДС в BGN (Доставка и монтаж на деветнадесет инверторни стенни климатици , 9 000 BTU и на четири инверторни стенни климатици, 12 000 BTU в НУЛЦ на БЧК, с. Лозен)
4. Срок за изпълнение;
5. Условие за плащане – аванс и доплащане;
6. Гаранционен срок – минимум три години след предаване на климатиците с опция за удължаване;
7. Срок за валидност на офертата - най-малко 30 дни от крайния срок за подаване на офертата;
8. Кандидатът следва да предостави:

* Попълнена Декларация № 1 на кандидата (неразделна част от настоящото задание);
* Попълнена Декларация № 2 на кандидата (неразделна част от настоящото задание);
* Оферта, попълнена съгласно приложения образец;
* Други документи:

**VI. Офертите ще бъдат оценявани по следните показатели и техните относителни тежести:**

1. Степен на съответствие с предмета на поръчката - 40%.
2. Предложена цена - 40%.
3. Срок за изпълнение - 20%.

**VII. Условия при подаване на офертите:** в запечатан непрозрачен плик в стая 111 – деловодството в административната сграда на Секретариата на НС на БЧК, адрес: 1407 гр. София, бул. „Джеймс Баучер” 76, със следния надпис: „Доставка и монтаж на деветнадесет инверторни стенни климатици , 9 000 BTU и на четири инверторни стенни климатици, 12 000 BTU в НУЛЦ на БЧК, с. Лозен“

**VIII. Краен срок за получаване на офертите:** **до 12:00 ч. на 03.10.2025 г.**

**IX. Лице за контакт:** Всеки работен ден от 09.00 ч. до 16.00 ч. на адрес: 1151 с. Лозен, ул. Половраг № 29, НУЛЦ на БЧК, Диана Балова, тел.+0359 882 988 902.

**X. Неразделна част от настоящото задание са:**

1. Образец на Декларация № 1 на кандидата;
2. Образец на Декларация № 2 на кандидата;
3. Оферта

**Дата: 24 октомври 2025 г.**